Стапель A-4
Описание:

Габариты A-4 в упаковке 2000х900х500мм = 0,9м3

Общий вес = 420кг

Комплектация:
 — Зажимы за отбортовку порогов 4шт. (150мм)
 — Штанга для установки автомобиля 3шт.
 — Штанга тяги 1шт.
 — Стрела 1шт.
 — Цепь регулировки поворота 2шт.
 — Поворотная штанга 1шт.
 — Гидроцилиндр прямого действия 10 тонн 1шт.
 — Насос гидравлический 
 — Цепь рабочая 1шт.
 — Зажим 1шт.
 — Тумбы установочные 4шт.
 — ВОЗМОЖНО КРЕПИТЬ КУЗОВА АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ОТБОРТОВКИ ПОРОГОВ
(BMW, Мерседес, AudiA8, Рено Меган, Хонда Цивик, Нисан Микра) при использовании специальных комплектов зажимов (ознакомиться в перечнем комплектов зажимов можно в разделе «Аксессуары для кузовного ремонта»)
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Предназначен для мелкого и среднего кузовного ремонта легковых автомобилей, имеющих отбортовку порогов (для автомобилей, не имеющих отбортовку порогов применяются специальные крепления). 
«Технические характеристи и руководство по эксплуатации»
